Дума Нытвенского городского поселения Пермского края

РЕШЕНИЕ

Принято Думой Нытвенского
         городского поселения
         25 октября 2017 года

Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Нытвенского городского поселения

Руководствуясь ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ, ст.6.23 Устава Нытвенского городского поселения,
Дума Нытвенского городского поселения  РЕШАЕТ:
1.  Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Нытвенского городского поселения в области культуры; физической культуры и массового спорта; электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения; автомобильных дорог местного значения; предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
2. Разместить настоящее решение и Местные нормативы градостроительного проектирования Нытвенского городского поселения на официальном сайте муниципального образования «Нытвенское городское поселение Пермского края» по адресу http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe  и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок до 31.10.2017 года.
3. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Нытвенского городского поселения.

                                                               
Председатель Думы                              Глава городского поселения -
Нытвенского                                          глава администрации Нытвенского
городского поселения                              городского поселения     
                        
                                 В.В.Попов                                                         К.А.Паркачёв

25.10.2017 №15

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Нытвенского городского поселения
от 25.10.2017г. №15

Местные нормативы
градостроительного проектирования  Нытвенского городского поселения в области культуры; физической культуры и массового спорта; электро-, тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведения; автомобильных дорог местного значения; предупреждения и ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций.
1.Основная часть
1.1. Общие положения.
Местные нормативы градостроительного проектирования Нытвенского городского поселения Нытвенского муниципального района Пермского края (Нормативы, местные нормативы градостроительного проектирования, МНГП, МНГП  Нытвенского городского поселения) направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Нормативы применяются при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке территории Нытвенского городского поселения,   используются для принятия решений по развитию территорий. 
Действие местных нормативов градостроительного проектирования не распространяется на случаи, когда документация по планировке территории была разработана и согласована в установленном порядке до вступления в силу настоящих Нормативов.
Местные нормативы градостроительного проектирования Нытвенского городского поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
Расчетные показатели  устанавливаются для видов объектов местного значения городского поселения, относящихся к областям, указанным в части 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для осуществления органами местного самоуправления городского поселения полномочий по вопросам местного значения в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
	В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования Нытвенского городского поселения включают в себя:
	1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения);
	2)  правила и область применения расчетных показателей;
	3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
1.2. Термины и определения
В Местных нормативах градостроительного проектирования Нытвенского городского поселения  приведенные понятия применяются в следующем значении:
автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;
автономный (локальный) источник тепловой энергии - котельная, предназначенная для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий;
стоянка для автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей;
антенно-мачтовые сооружения - инженерное высотное сооружение, предназначенное для размещения радиотехнического оборудования и антенно-фидерных устройств;
газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного или энергетического ресурса;
газонаполнительная станция (ГНС) - предприятие, предназначенное для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;
гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей;
градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;
градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) - документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории;
градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию;
жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната);
зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;
источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
комплексное освоение - подготовка документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
коммерческий найм - аренда жилых домов различной формы собственности, с различными уровнями платы за пользование жилыми помещениями, ориентированными на различные категории граждан;
красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;
линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;
нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
место захоронения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;
места захоронения - кладбища, крематории, колумбарии, расположенные на территории поселения;
надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;
объекты утилизации переработки бытовых и промышленных отходов - свалки, полигоны бытовых и (или) промышленных отходов, скотомогильники, объекты по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов;
объекты озеленения общего пользования - парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общепоселенческих торговых и административных центрах, лесопарки;
объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации;
парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;
парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;
правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;
природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения - горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;
пункт редуцирования газа - технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;
радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;
санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
система газоснабжения - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа;
сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
теплоснабжение децентрализованное - теплоснабжение одного потребителя от одного источника тепловой энергии;
теплоснабжение централизованное - теплоснабжение нескольких потребителей объединенных общей тепловой сетью от единого источника тепловой энергии;
территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;
трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;
функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;
улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети поселения;
устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;
централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;
централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;
централизованная система электроснабжения - совокупность электроустановок, предназначенных для электроснабжения потребителей от энергетической системы.
Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.
1.3. Перечень используемых сокращений
В местных нормативах градостроительного проектирования применяются следующие сокращения и обозначения:
Перечень принятых сокращений и обозначений
Сокращение	Слово/словосочетание	
РНГП Пермского края	Региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края	
Нормативы, местные нормативы градостроительного проектирования, МНГП, МНГП Нытвенского городского поселения	Местные нормативы градостроительного проектирования Нытвенского городского поселения  	
ГрК РФ 	Градостроительный кодекс Российской Федерации	
ЗК РФ 	Земельный кодекс Российской Федерации	
ГП 	Генеральный план	
ДПТ 	Документация по планировке территории	
ПЗЗ 	Правила землепользования и застройки	
АЗС 	Автозаправочная станция	
АМС 	Антенно-мачтовые сооружения	
ГНС 	Газонаполнительная станция	
ПРГ 	Пункт редуцирования газа	
ТЭЦ 	Теплоэлектроцентраль	
ч. 	часть	
ст. 	статья	
ст.ст. 	статьи	
п. 	пункт	
пп.	подпункт	
п.п.	пункты	
гг. 	годы	
в т.ч. 	в том числе	
т.д. 	так далее	
др. 	другие	
экз. 	экземпляр	

1.4 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 1.
1.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения Нытвенского городского поселения
 в области культуры
                  
ОМЗ городского поселения	Наименование расчетного показателя ОМЗ городского поселения, единица измерения  	Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности 
ОМЗ городского поселения	Обоснование показателя	
Объекты культурно-досугового назначения: 	
Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности 	Уровень обеспеченности,
кв. м площади пола	50 на 1 тыс. человек
	Согласно приложению Ж
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений	
	Пешеходная доступность	
не более 500 м
		
Кинотеатры 
(кинозал)	Уровень обеспеченности, зрительских мест	1 независимо от количества населения
25 посетительских мест на 1 тыс. человек
		
	Пешеходная доступность	
не более 500 м
		
Музеи
(Краеведческий музей).	Уровень обеспеченности, объект	1 независимо от количества населения 	« 
««Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», утвержденные Решением Министрерства Культуры РФ от 27 июля 2016г. №Р-948	
	Транспортная доступность	15 – 30 мин.		
Учреждения культуры клубного типа 
(дом культуры)	Уровень обеспеченности, посетительских мест	1 на 10 тыс. чел.
		
	Транспортная доступность	15 – 30 мин.		
Библиотека общедоступная универсальная с детским отделением.
Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам.	Уровень обеспеченности, объект	1 на 15тыс. чел.		
	Пешеходная  и транспортная доступность	15 – 30 мин.		

Таблица 2.
  1.4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения Нытвенского городского поселения
 в области физической культуры и массового спорта

ОМЗ городского поселения	Наименование расчетного показателя ОМЗ городского поселения, единица измерения  	Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности 
ОМЗ городского поселения	Обоснование показателя	
Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий в микрорайоне, м общей площади на 1 тыс. чел.	Уровень обеспеченности,
кв. м общей площади  	70 кв. м на 1 тыс. человек
	Согласно приложению Ж
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
 	
	Размер земельного участка, кв. м	0,7 га/тыс. человек		
	Пешеходная доступность	30 мин
		
Спортивные залы общего пользования 	Уровень обеспеченности,
кв. м общей площади  	60 на 1 тыс. человек
		
	Размер земельного участка, кв. м	0,7 га/тыс. человек		
	Пешеходная доступность	30 мин.		
Бассейны крытые и открытые общего пользования 	Уровень обеспеченности,
	20 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек
		
	Размер земельного участка, кв. м	0,7 га/тыс. человек		
	Пешеходная доступность	30 мин.		

Таблица 3.
  1.4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения Нытвенского городского поселения
 в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение

ОМЗ городского поселения	Наименование расчетного показателя ОМЗ городского поселения, единица измерения  	Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности 
ОМЗ городского поселения	Обоснование показателя	
Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения	Водоснабжение	Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 №416-ФЗ, Программа социально-экономического развития поселения, п. 12.4 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	
	Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением,  	100%		
	Размер земельного участка для размещения станций очистки воды в зависимости от их производительности, га	до 0,8 тыс. куб. м/сут.	  1		
		свыше 0,8 до 12 тыс. куб. м/сут.	2		
		свыше 12 до 32 тыс. куб. м/сут.	3		
		свыше 32 до 80 тыс. куб. м/сут.	4		
		свыше 80 до 125 тыс. куб. м/сут.	6		
		свыше 125 до 250 тыс. куб. м/сут.	12		
		свыше 250 до 400 тыс. куб. м/сут.	18,0		
		свыше 400 до 800 тыс. куб. м/сут.	24,0		
	Водоотведение		
	Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для общественно-деловой и этажной жилой застройки, 	100%		
	Уровень обеспеченности системой водоотведения для индивидуальной жилой застройки, %	по заданию на проектирование		
	Размер земельного участка для канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га	Производительность очистных сооружений канализации,  тыс. м3/сут	очистных сооружений	иловых площадок		
		до 0,7 тыс. куб. м/сут.	0,5	   0,2		
		свыше 0,7 до 17 тыс. куб. м/сут.	4,0	3		
		cвыше 17 до 40 тыс. куб. м/сут.	6,0	9		
		свыше 40 до 130 тыс. куб. м/сут.	12,0	25		
		свыше 130 до 175 тыс. куб. м/сут.	14,0	30		
	Размер земельного участка очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон, га	до 0,8  	1	Программа социально-экономического развития поселения, п.п. 12.6; 12.7; п.12.8 СП42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
	
		св. 0,8 до 12  	2		
		"   12  "  32  	3		
		"   32  "  80  	4		
		"   80  " 125  	6		
		"  125  " 250  	12		
		"  250  " 400  	18		
		"  400  " 800  	24		
	Теплоснабжение	
	Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением общественных, культурно-бытовых и административных зданий, 	100%	Программа социально-экономического развития поселения 	
	Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от теплопроизводительности,
га	до 5 Гкал/ч	0,7		
		свыше 5 до 10 Гкал/ч	1,0		
		свыше 10 до 50 Гкал/ч	на твердом топливе – 2,0 на газомазутном топливе – 1,5		
		свыше 50 до 100 Гкал/ч	на твердом топливе – 3,0 
на газомазутном топливе – 2,5	
п.12.27 СП42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
	
		свыше 100 до 200 Гкал/ч	на твердом топливе – 3,7 
на газомазутном топливе – 3,0		
		свыше 200 до 400 Гкал/ч	на твердом топливе – 4,3 
на газомазутном топливе – 3,5		
	Газоснабжение		
	Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения	100%	Программа социально-экономического развития поселения	
	Размер земельного участка для размещения газонаполнительных станций в зависимости от производительности, га	при 10 тыс. т/год	6,0		
		при 20 тыс. т/год	7,0		
		при 40 тыс. т/год	8,0		
	Электроснабжение		
	Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения	100%	Федеральный  закон  от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Программа социально-экономического развития поселения.
ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ»	
	Размер земельного участка, отводимого для подстанций и переключательных пунктов, кв.м	трансформаторные подстанции с высшим напряжением от 6 кВ до 10 кВ	не более 150		
		подстанции и переключательные пункты от 20 кВ до 35 кВ	не более 5000		

Таблица 4.
 1.4.5.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения Нытвенского городского поселения
 в области автомобильных дорог местного значения

ОМЗ городского поселения	Наименование расчетного показателя ОМЗ городского поселения, единица измерения  	Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности 
ОМЗ городского поселения	Обоснование показателя	
Автомобильные дороги в границах городского поселения 	Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и  основного назначения дорог и улиц	
	Расчетная скорость движения, км/час	Улицы и дороги местного значения:	Табл. 7,8
СП42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
	
		- улицы в жилой застройке	40		
		- улицы и дороги промышленных и коммунально-складских районов	40		
		- парковые дороги	40		
		Проезды:		
		- основные 	40		
		- второстепенные 	30		
		Пешеходные улицы:		
		-основные	-		
		- второстепенные	-		
		Велосипедные дорожки обособленные 	20		
	Ширина полосы движения, м
	Улицы и дороги местного значения:	Табл. 7,8
СП42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и  сельских поселений»	
		- улицы в жилой застройке	3,0		
		- улицы и дороги промышленных и коммунально-складских районов	3,5		
		- парковые дороги	3,0		
		Проезды:		
		- основные 	 3,0 		
		- второстепенные 	2,75		
		Пешеходные улицы		
		-основные	1,0		
		- второстепенные	0,75		
		Велосипедные дорожки обособленные	1,5		
		
	Число полос движения
	Улицы и дороги местного значения:	Табл. 7,8
СП42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
	
		- улицы в жилой застройке	2-3		
		- улицы и дороги промышленных и коммунально-складских районов	2-4		
		- парковые дороги	2		
		Проезды:		
		- основные 	2		
		- второстепенные 	1		
		Пешеходные улицы:		
		-основные	по расчету		
		- второстепенные	по расчету		
		Велосипедные дорожки обособленные	1-2		
	Наименьший радиус кривых в плане, м	Улицы и дороги местного значения:		
		- улицы в жилой застройке	90		
		- улицы и дороги промышленных и коммунально-складских районов	90		
		- парковые дороги	75		
		Проезды:		
		- основные 	50		
		- второстепенные 	25		
		Пешеходные улицы:		
		-основные	-		
		- второстепенные	-		
		Велосипедные дорожки обособленные	30		
	Наибольший продольный уклон, %	Улицы и дороги местного значения:		
		- улицы в жилой застройке	70		
		- улицы и дороги промышленных и коммунально-складских районов	80	Табл. 7,8
СП42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	
		- парковые дороги	80		
		Проезды:		
		- основные 	70		
		- второстепенные 	80		
		Пешеходные улицы:		
		-основные	40		
		- второстепенные	60		
		Велосипедные дорожки обособленные	40		
	Ширина пешеходной части тротуара,м	Улицы и дороги местного значения:		
		- улицы в жилой застройке	1,5		
		- улицы и дороги промышленных и коммунально-складских районов	1,5		
		- парковые дороги	 		
		Проезды:		
		- основные 	1,0		
		- второстепенные 	0,75		
		Пешеходные улицы:	По проекту		
	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос, м
	Категория улиц	Радиус закругления проезжей части, м	П.11.8
СП42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	
		Улицы местного значения 	5,0		
		На транспортных площадях	8,0		
	Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м	не более 25, 
В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин	П.11.19
СП42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
	
	Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта, м	400-600		
		в пределах центрального ядра города - 300 		
Сооружения для хранения легкового автотранспорта	Уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей	90 % от расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей	П.11.19 СП42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
	
	Уровень обеспеченности открытыми стоянками для временного хранения легковых автомобилей	Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе 		
		жилые районы 	25%:		
		промышленные и коммунально-складские зоны (районы) 	25%		
		общегородские и специализированные центры  	5%		
		зоны массового кратковременного отдыха 	15%		
	Размер земельного участка гаражей и стоянок легковых автомобилей, 
кв. м/машино-место	одноэтажных 	30	П.11.22
СП42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
	
		двухэтажных 	20		
		трехэтажных 	14		
		четырехэтажных 	12		
		пятиэтажных 	10		
		наземных стоянок 	25		
Стоянки для временного хранения легковых автомобилей
	Число машино-мест на расчетную единицу	Объект
	Расчетная единица	Число мест	Приложение К СП42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

		Здания и сооружения		
		Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения	100 работающих	10		
		Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения	то же	10		
		Промышленные предприятия	100 работающих в двух смежных сменах	7		
		Больницы	100 коек	3		
		Поликлиники	100 посещений	2		
		Спортивные объекты	100 мест	3		
		 Музеи, выставки	100 мест или единовременных посетителей	10		
		Парки культуры и отдыха	100 единовременных посетителей	5		
		Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв.м	100 кв. м торговой площади	5		
		Рынки	50 торговых мест	20		
		Рестораны и кафе, клубы	100 мест	10		
		Гостиницы	то же	10		
		Вокзалы всех видов транспорта	100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час "пик"	10		
		Рекреационные территории и объекты отдыха	Приложение К
СП42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
	
		Пляжи и парки в зонах отдыха	100 единовременных посетителей	15		
		Лесопарки и заповедники	то же	7		
		Базы кратковременного отдыха	то же	10		
		Мотели и кемпинги	то же	по расчетной вместимости		
		Предприятия общественного питания, торговли и коммунально - бытового обслуживания в зонах отдыха	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	7		
		Садоводческие товарищества	10 участков			
				7		
	
 	Пешеходная доступность к гаражам и открытым стоянкам для постоянного хранения 	не более 800м
в условиях  реконструкции существующей застройки - не более 1500м 	СП42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
	
	Территориальная доступность объектов местного значения	 от жилых домов 
	не более 500 м	П.11.15
 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	
		в районе индивидуальной жилой застройки 	не более 800 м		
		от объектов массового посещения 	не более 250 м		
		от зон массового отдыха и спорта 	не более 800 м		
		в производственных зонах 	не более 400 м от проходных предприятий		
Автозаправочные станции	Уровень обеспеченности, колонка, автомобилей	1 на 1200 автомобилей	П.11.27
 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	
	Размер земельного участка, га	на 2 колонки 	0,1		
		на 5 колонок 	0,2		
		на 7 колонок 	0,3		
		на 9 колонок 	0,35		
		на 11 колонок 	0,4		

Таблица 5.

1.4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения Нытвенского городского поселения
 в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
                  
ОМЗ городского поселения	Наименование расчетного показателя ОМЗ городского поселения, единица измерения  	Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности 
ОМЗ городского поселения	Обоснование показателя	
 	
Пожарные депо
•	
	Уровень обеспеченности, пожарное депо, автомобилей	Для населенных пунктов с численностью населения:	Приложение 7 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»	
		До 5 тыс. человек	1 пожарное депо на 2 автомобиля		
		от 5 до 20 тыс. человек	1 пожарное депо на 6 автомобилей		
		от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек	2 пожарных депо по 6 автомобилей		
	Размер земельного участка, га	тип V - пожарные депо для охраны населенных пунктов на 2 автомобиля	0,55		
		тип II - пожарные депо на 6 автомобилей для охраны городов	1,2		
		тип I - центральные пожарные депо на 6 автомобилей	1,6		
	Территориальная (транспортная) доступность объектов местного значения до пожарного депо	не более 3000 м		

2.	 Правила и область применения расчетных показателей
	Расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Нытвенского городского поселения для населения Нытвенского городского поселения, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования, применяются при подготовке генерального плана (ГП), документации по планировке территории (ДТП) и правил землепользования и застройки (ПЗЗ).
Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения муниципального образования, установленные Местными нормативами градостроительного проектирования Нытвенского городского поселения, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных Региональными нормативами  градостроительного проектирования Пермского края (далее также – региональные нормативы градостроительного проектирования, РНГП Пермского края).
	Если, в случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели РНГП Пермского края, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского поселения для населения муниципального образования, установленные Местными нормативами градостроительного проектирования Нытвенского городского поселения, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, установленных Региональными нормативами градостроительного проектирования Пермского края.
	Если, в случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского поселения для населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели РНГП Пермского края, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации. 
3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования
3.1. В области культуры
Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статье 6 Устава Нытвенского городского поселения к вопросам местного значения городского поселения относятся создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского поселения услугами организаций культуры, а также организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов поселения. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области культуры.
Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности установлено согласно приложению Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
По данному виду объектов рекомендуется формировать единые комплексы с объектами спорта для организации культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности населения, в том числе детей и подростков.
Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениями культуры: клубного типа, музеями, кинозалами, библиотеками приняты на основании Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, разработанных Министерством Культуры РФ и утвержденных Решением от 27 июля 2016г. N Р-948. 
 3.2. В области физической культуры и массового спорта
Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статье 6 Устава Нытвенского городского поселения  к вопросам местного значения поселения относится обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского поселения.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта
Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для физкультурных занятий и тренировок, физкультурно-спортивными  залами и бассейнами приняты на основе приложения Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  
По данному виду объектов рекомендуется формировать единые комплексы с помещениями для культурно-досуговой деятельности.
Размер земельного участка для помещений для физкультурных занятий и тренировок   рекомендуется определять проектной документацией с учетом обоснованных расчетных показателей минимально допустимых размеров земельных участков для спортивных сооружений.   
3.3.  В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
Согласно статье 6 Устава Нытвенского городского поселения к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
С учетом статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ  в Местных нормативах градостроительного проектирования Нытвенского городского поселения установлены расчетные показатели для следующих видов объектов местного значения городского поселения:
в области водоснабжения:
•	водозаборы;
•	станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
•	водопроводные насосные станции.
в области водоотведения:
•	канализационные очистные сооружения;
•	канализационные насосные станции.
в области теплоснабжения:
•	котельные
в области электроснабжения:
•	подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;
•	трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории городского поселения.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, установлены из условия достижения основных целей и направлений развития инженерной инфраструктуры, заложенных  в Программе социально-экономического развития поселения.
Для оптимального развития инфраструктуры Нытвенского городского поселения необходимо решение ряда стратегических задач:
•	модернизация энергетической системы: реализация проектов реконструкции существующих и строительство новых сетевых и генерирующих объектов, внедрение программ по энергосбережению;
•	модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Основные направления в сфере развития инженерного обеспечения решающие стратегические задачи:
•	реконструкция и модернизация электроподстанций и распределительных сетей;
•	поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных материалов и технологий; 
•	реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с  учетом развития городского поселения; 
•	повышение надежности и качества системы теплоснабжения;
•	строительство сетей газоснабжения высокого и среднего давления.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения поселения населения Нытвенского городского поселения в области водоснабжения установлены с учетом Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»),  Программы социально-экономического развития поселения. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные условия доступа абонентов к водоснабжению. Полный охват сетями водоснабжения обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованных систем водоснабжения.
Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения способствует охране здоровья населения и улучшению качества жизни населения на территории городского поселения. 
При расчете удельного водопотребления следует применять удельные показатели водопотребления, установленные Постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края от 07.12.2016г. №284-В «О тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Нытвенского городского поселения (Нытвенский район). 
. Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения Нытвенского городского поселения в области водоотведения (канализации)установлены с учетом Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», Программы социально-экономического развития поселения.
При расчете удельного водоотведения следует применять удельные показатели водоотведения, установленные Постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края от 07.12.2016г. №284-В «О тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Нытвенского городского поселения (Нытвенский район).  
Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» одними из основных принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем централизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической  эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии.
Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, а также блокированных жилых домов необходимо выполнять от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.
Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей или от автономных источников теплоснабжения. Источником тепла являются существующие, реконструируемые и проектируемые котельные.
С учетом Программы социально-экономического развития поселения, с целью рационального использования территории, установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах.  
При расчете удельного теплопотребления следует применять удельные показатели теплопотребления, установленные Постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2016г. №305-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» Нытвенского городского поселения (Нытвенский район). 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним  из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации.
Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Нытвенского городского поселения установлен уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения – 100%.
В соответствии с Программой социально-экономического развития поселения основные направления развития системы газоснабжения должны предусматривать повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых существующих сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.
Направления использования газа:
-технологические нужды промышленности;
-хозяйственно-бытовые нужды населения;
-энергоноситель для теплоисточников.
 	При расчете потребления газа следует применять удельные показатели потребления газа, установленные Постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.06.2016г. №1-Г «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Пермского края».  
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения Нытвенского городского поселения в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Программы социально-экономического развития поселения. В соответствии с указанным Федеральным законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной системы электроснабжения.
Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии способствует охране здоровья населения и улучшению качества жизни населения на территории городского поселения.
Основными направлениями развития электроснабжения Нытвенского городского поселения на перспективный период являются:
-	снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении; 
-	создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.
	При расчете удельного потребления электрической энергии следует применять удельные показатели потребления электрической энергии, установленные Постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2016г. №40-Э «О ценах (тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненных к населению категорий потребителей по Пермскому краю на 2017г.».
3.4. В области автомобильных дорог местного значения
Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статье 6 Устава Нытвенского городского поселения к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью среды поселения, а степень ее развития напрямую определяет качество транспортного сообщения между отдельными территориями городского поселения, а также удобство выхода на внешние транспортные коммуникации.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения
Исходя из функционального назначения, состава потока и скоростей движения автомобильного транспорта дороги и улицы поселения дифференцированы на соответствующие категории согласно таблицы 7 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Согласно таблице 8 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня параметров улиц и дорог в соответствии их классификацией. 
Согласно п. 11.8 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня радиусов закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос.
Согласно п.11.15 СП 42.13330.2011 установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня удаленности пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта - не более 500 м. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 800 м.
	Согласно п.11.16 СП 42.13330.2011 установлен расчетный показатель расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений -  для автобусов  400 - 600м. 
 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сооружениями для хранения легкового автотранспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности данных сооружений для населения.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сооружениями для хранения легкового автотранспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности данных сооружений для населения, установлены на основании пункта 11.19 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», исходя из климатических условий, а так же с целью упорядочения системы хранения личного транспорта, создания благоприятной и комфортной среды для жителей Нытвенского городского поселения. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня размеров земельных участков, необходимых для размещения сооружений каждого типа, в том числе подземных и надземных гаражей различной этажности, определены на основании пункта 11.22 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».   
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сооружениями для хранения легкового автотранспорта
		Согласно приложению К СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» определены минимальные расчетные показатели количества машино-мест для парковки легковых автомобилей у объектов, зданий и сооружений различного функционального назначения.   

  Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог для населения, установлены на основании пункта 11.15 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
3.5. В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Устава Нытвенского городского поселения к вопросам местного значения поселения относятся участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, а также обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.
Согласно п.п.2 п.3 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ на генеральном плане городского поселения подлежат отображению объекты местного значения поселения, в том числе объекты, относящиеся к области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории поселения и ликвидации их последствий.
 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Согласно Приложению 7 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пожарной охраны для населенных пунктов.  
  Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Согласно п. 4 Примечания к таблице Продолжение прил. 7 к НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» установлен расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности (транспортной) пожарных депо для населения муниципального образования.

Приложение 1 
Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при разработке местных нормативов градостроительного проектирования Нытвенского городского поселения
Федеральные законы
Конституцию Российской Федерации;
Федеральные законы:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 
Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации:
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000	г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009	г. № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»; 

Акты федеральных органов исполнительной власти:
Приказ Министерства регионального развития Российской Федераций от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 4 декабря 2014 г.  
Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 г. № 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

Нормативно-технические документы и пособия к ним:
СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
СП 36.13330.2010 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы»;
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»;
СП 59.13330.2010 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;
СНиП41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
Ведомственные строительные нормы № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ»;
НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»;
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);
СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;
СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов»;
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002);
СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;
СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы» (часть 1);
СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы» (часть 2);
СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;
СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»;
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;