Пермский государственный технический университет  
Научно-исследовательская часть  
Центр регионального развития, инноваций и управления

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: [PSTUcenter@mail.ru](mailto:PSTUcenter@mail.ru)

**ПЕРМСКИЙ КРАЙ**

**НЫТВЕНСКИЙ РАЙОН**

**ШЕРЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**Положения о территориальном планировании**

**(утверждаемая часть)**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Фатыхов Альберт НИ.В. Долгачева |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |
| Главный инженер проекта | И.Е.Лещев |

Пермь 2012

**Состав проектных материалов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Масштаб** | **Количество экз.** |
|  | Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. Схема границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи | 1:25 000 | 3 |
|  | «Шерьинское сельское поселение. Генеральный план. Положение о территориальном планировании» | - | 3 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы) | - | 2 |

# 1. Цели и задачи проекта

**Цель Генерального плана** – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания условий для развития всей территории и повышения качества жизни населения.

Развитие населённых пунктов предполагает обеспечение развития экономики, повышение инвестиционной привлекательности территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, рациональное использование всех видов ресурсов, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений.

**Основными задачами** Генерального плана Шерьинского сельского поселения, являются:

1. Формирование пространственной организации территории (в т.ч. каркас расселения, система основных инженерных и транспортных коммуникаций, природно-экологический каркас).

2. Создание «гуманной» среды обитания: улучшение экологической ситуации, повышение качества жизни населения.

3. Создание привлекательного инвестиционного облика территории и предпосылок для прогресса в развитии основных секторов экономики.

4. Достижение долговременной экономической, технологической и экологической безопасности развития Шерьинского сельского поселения, в т.ч. путем разработки мероприятий по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций.

5. Сохранение историко-культурного и природного наследия, рациональное природопользование, формирование предложений по развитию особо охраняемых территорий.

6. Развитие рекреационной привлекательности территории, создание положительного имиджа;

7. Эффективное использование застроенных и подлежащих застройке территорий для жилищного строительства, производства, отдыха, и др. функций;

8 Резервирование территорий для жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций;

9. Организация зон размещения объектов малого и среднего предпринимательства.

# 

# 2. Мероприятия по функционально-планировочной организации территории поселения

### 2.1. Функциональное зонирование территории Шерьинского сельского поселения

В системе расселения Нытвенского муниципального района Шерьинское сельское поселение занимает центральное положение. Опорным центром районного уровня является город Нытва, выполняющий административные, обслуживающие и иные функции городского и районного значения. Система расселения Шерьинского поселения носит ярко выраженный линейный характер.

Основная планировочная ось сельского поселения формируется в направлении автомобильной дороги федерального значения Нытва - Кудымкар. Основным планировочным узлом является с. Шерья с д. Рыбхоз и д. Залог.

Пространственная организация территории Шерьинского сельского поселения представляет основной планировочный узел – село с. Шерья с д. Рыбхоз и д. Залог и основную планировочную ось (транзитную) в направлении автомобильной дороги федерального значения Нытва – Кудымкар.

На территории Шерьинского сельского поселения 18 населенных пунктов, четыре из которых, являются развиваемыми – село Шерья, село Сергино, деревни Ерши и Шумиха; 7 населенных пунктов являются малоперспективными (д. В-Даньки, д. Городничата, д. Зуи, д. Косогор, д. Селища, д. Туманы, д. Бабуши) остальные населенные пункты – сохраняемые.

**Таблица 1.Населенные пункты Шерьинского сельского**

**поселения по перспективе развития.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Численность населения** | **Значимость населенного пункта** |
| 1 | с.Шерья | 898 | Развиваемый |
| 2 | д.В-Даньки | 2 | Малоперспективный |
| 3 | д.Городничата | 17 | Малоперспективный |
| 4 | д.Залог | 39 | Сохраняемый |
| 5 | д.Зуи | 13 | Малоперспективный |
| 6 | д.Косогор | 8 | Малоперспективный |
| 7 | д.Опалиха | 128 | Сохраняемый |
| 8 | д.Рыбхоз | 100 | Сохраняемый |
| 9 | д.Селища | 7 | Малоперспективный |
| 10 | д.Усть-Шерья | 25 | Сохраняемый |
| 11 | д.Числы | 85 | Сохраняемый |
| 12 | с.Сергино | 341 | Развиваемый |
| 13 | д.Якимово | 46 | Сохраняемый |
| 14 | д.Ерши | 280 | Развиваемый |
| 15 | д.Шумиха | 548 | Развиваемый |
| 16 | д.Туманы | 16 | Малоперспективный |
| 17 | д.Дубровино | 106 | Сохраняемый |
| 18 | д.Бабуши | 2 | Малоперспективный |
|  |  | 2661 |  |

Территория поселения представлена следующими категориями земель:

земли населенных пунктов,

земли сельскохозяйственного назначения,

земли лесного фонда

земли запаса

земли промышленности.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по формированию функциональных зон:

1.Планирование территорий для размещения объектов капитального строительства на неосвоенных в градостроительном отношении территориях.

2.Развитие и преобразование пространственной структуры Муниципального образования «Шерьинское сельское поселение» на расчетный срок реализации Генерального плана на основе функционального зонирования территории, включающего:

-установление перечня и границ функциональных зон;

-указание функционального назначения зон каждого вида, определяющего преимущественное функциональное использование земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

3.Установление следующего перечня функциональных зон (по видам):

* жилые зоны индивидуальной застройки (с участками 0,1-0,25 га).
* общественно – деловые зоны (общественно-деловой застройки с включением объектов жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны).
* производственные зоны (промышленных и коммунально-складских объектов).
* зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.
* зоны сельскохозяйственного использования, в том числе садоводств и огородов.
* зоны рекреационного назначения (зоны лесного фонда, сельских лесов, зеленых насаждений общего пользования, объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма).
* зоны специального назначения (зона кладбищ и свалок).
* зоны с особыми условиями использования территории.

4.Генеральным планом МО «Шерьинское сельское поселение» установлены следующие изменения в соотношении площадей, занимаемых категориями земель и функциональными зонами (по видам зон), в процентах от площади муниципального образования, равной 100%:

**Таблица 2. Планируемое изменение границ категорий**

**земель Шерьинского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория земель** | **Современное состояние, га** | **Расчетный срок, га** |
| Земли населенных пунктов | 1208 | 1532,3 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, том числе: | 14350 | 14025,7 |
| Земли лесного фонда, в том числе: | 9211 | 9211 |
| Земли запаса (государственный фонд перераспределения) | 25 | 25 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, в том числе: железнодорожного | 2 | 2 |
| **Всего:** | **24796** | **24796** |

Предусматривается изменение границ следующих категорий земель:

Земли населенных пунктов путем включения в границы населенных пунктов земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для жилищного строительства:

* в границы с. Шерья 3 земельных участка общей площадью 33,8 га,
* в границы с. Сергино 1 земельный участок общей площадью 120,0 га,
* в границы д. Шумиха 2 земельных участка общей площадью 50,0 га,
* в границы д. Рыбхоз 1 земельного участка площадью 57,0 га,
* в границы д. Косогор 1 земельного участка площадью 3,0 га,
* в границы д. Селища 1 земельного участка площадью 2,0 га,
* в границы д. Ерши 1 земельного участка площадью 20,3 га

Земли сельскохозяйственного назначения: формирование земельных участков под существующими объектами транспортной инфраструктуры. (автомобильными дорогами за границами населенных пунктов)

Размещение дач и садоводческих товариществ на землях сельскохозяйственного назначения не предусмотрено.

Для дальнейшего функционирования и градостроительного освоения территорий населенных пунктов необходимо проведение мероприятий по установлению границ населенных пунктов с учетом включаемых в границы земельных участков:

Генеральным планом предлагается исключить из границ с. Шерья земельные участки лесного фонда общей площадью 3,4 га.

Для решения вопросов об изменении правового режима земель лесного фонда, расположенных в границах населенных пунктов после согласования проекта генерального плана в установленном порядке необходимо:

Определить местоположения границ объекта землеустройства (в том числе населенного пункта) посредством выполнения работ по землеустройству (описанию местоположения границ объектов землеустройства) и согласно ст. 20 Закона «О землеустройстве» подготовить карту (план) объекта землеустройства (форма и требования к составлению карту (план) объекта землеустройства утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 N 621)

Описание местоположения границ населенных пунктов должно быть внесено в государственный кадастр недвижимости на основании карты (плана) объекта землеустройства.

Границы населенных пунктов должны устанавливаться с учетом сведений государственного кадастра недвижимости о земельных участках и такие границы не должны пересекать границы земельных участков.

Определить местоположения границ объекта землеустройства (населенного пункта) посредством выполнения работ по землеустройству (описанию местоположения границ объектов землеустройства) и согласно ст. 20 Закона «О землеустройстве» подготовить карту (план) объекта землеустройства (форма и требования к составлению карту (план) объекта землеустройства утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 N 621)

Описание местоположения границ населенных пунктов должно быть внесено в государственный кадастр недвижимости на основании карты (плана) объекта землеустройства.

Границы населенных пунктов должны устанавливаться с учетом сведений государственного кадастра недвижимости о земельных участках и такие границы не должны пересекать границы земельных участков

Возможен перевод земельных участков из одной категории в другую для хозяйствующих субъектов и физических и юридических лиц на основании инвестиционных программ и других документов с целью приведения в соответствие правового режима земельных участков их фактическому использованию.

**Жилые зоны,** в том числе малоэтажной индивидуальной застройки.

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов поселения и предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

В генеральном плане поселения жилая зона представлена жилами домами на землях, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, а также новыми территориями, предназначенными для ведения личного подсобного хозяйства. В кварталах жилой зоны могут быть объекты малого бизнеса, размещаемые на приусадебных участках.

Генеральным планом определены территории для освоения на первую очередь (до 2022г.), на расчетный срок (до 2032 г.), резервные территории и территории возможного развития за пределами расчетного срока.

Основную селитебную нагрузку будет нести с. Шерья. Размещение нового строительства предусматривается на территориях, свободных от застройки и расположенных в границах населенных пунктов.

Зона усадебной или сблокированной застройки выделена (для ведения личного подсобного хозяйства) выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов жилых домов, на землях, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства с низкой плотностью застройки.

Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства индивидуального жилья усадебного и коттеджного типа, а также малоэтажного строительства в существующих границах населенных пунктов, а также в новых зонах, выделяемых под жилищное строительство.

Генеральным планом определены территории для освоения на первую очередь (до 2019 г.), на расчетный срок (до 2029 г.), резервные территории и территории возможного развития за пределами расчетного срока.

Формирование и развитие зоны малоэтажной застройки обеспечивает создание правовых, административных и экономических условий для:

1. преимущественно жилого использования территорий;

2. возможности сочетания блокированных жилых домов и индивидуальных

жилых домов;

3. развития вдоль улиц общественно‐деловых и культурно‐бытовых центров, ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей населения.

При формировании жилой зоны следует учитывать следующее:

1.1. территории представляют собой поселения сельского типа,

1.2. наличие слаборазвитой инфраструктуры: отсутствие дорог с твердым покрытием, отсутствие централизованных систем водоснабжения и водоотведения, низкий уровень обслуживания общественным транспортом, высокая степень зависимости жителей от индивидуального транспорта, средняя и низкая обеспеченность школьными и дошкольными учреждениями, недостаток территорий общего пользования;

2. показатели интенсивности использования территории на перспективу:

2.1. максимальная плотность застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков, площадь которых не превышает 0,25 га, составляет 20%.

2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования — 10%;

**Общественно-деловые зоны** объектов обслуживания поселенческого значения. Зона формируется локальными комплексами, расположенными в «узловых» местах планировочной структуры села. Зона включает существующие и планируемые объекты общественного назначения: учреждения культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения обслуживания: объекты предпринимательской деятельности, административные здания, культовые здания, объекты здравоохранения, спортивные сооружения, жилые здания, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения.

Основным общественным центром остается с. Шерья. Общественный центр села, его административные и общественные здания и учреждения культурного и бытового назначения расположены в центральной части села.

Также общественно-деловые зоны формируются в населенных пунктах с. Сергино, д. Шумиха

**Сельскохозяйственная зона**

К зоне сельскохозяйственного использования относятся земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для нужд сельского хозяйства,

Правообладателями земель зоны сельскохозяйственного назначения являются ООО «Урожай», ООО «Шерья», ООО «Дубровинский», ООО «Междуречье», собственники выделенных в натуре долей, граждане, организовавшие крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства за границами населенных пунктов.

На землях зоны сельскохозяйственного назначения размещение садоводческих товариществ и дачного строительства не предусмотрено.

**Производственные зоны**

Производственные зоны в основном размещены за границами населенных пунктов и, в основном, примыкают к ним. Производственные зоны в с. Шерья, д. Ерши, д. Опалиха, д. Шумиха примыкает к западной границе населенных пунктов. В основном, это территории производственного назначения действующих на территории поселения сельскохозяйственных предприятий, предназначавшиеся для размещения ферм, зерноскладов и т.п. В настоящее время на территории поселения действуют 4 сельскохозяйственных предприятия: ООО «Урожай», ООО «Шерья», ООО «Дубровинский», ООО «Междуречье»

Для развития производственных зон предлагается реконструкция территорий и изменение функционального назначения территорий или части территорий сельскохозяйственных предприятий в случаях прекращения основной производственной деятельности предприятий.

Для приведения в соответствие правового режима земельных участков, занятых объектами промышленности (пилорама) рядом с с. Сергино подготовить необходимые материалы для перевода данных земельных участков в земли промышленности и иного специального назначения (30,0 га).

В границах горных отводов, выданных на разработку месторождений полезных ископаемых, возможно формирование новых производственных зон.

**Зона специального назначения** представлена территорией существующих действующих кладбищ и свалок.

Зона специального назначения увеличивается за счет:

расширения кладбища в с. Шерья и формирования, постановки на учет и регистрации земельного участка, занятого существующим кладбищем (27,0 га)

расширения кладбища в с. Сергино и формирования, постановки на учет и регистрации земельного участка, занятого существующим кладбищем (2,0 га)

**Рекреационная зона**

В состав рекреационных зон в границах населенных пунктов также включаются территории, занятые естественной растительностью по берегам водных объектов в пределах прибрежных защитных полос.

К рекреационной зоне относится существующая горнолыжная база.

**Зоны транспортной и инженерной инфраструктур.**

Зона транспортной инфраструктуры сформирована автодорогами регионального и муниципального значения, коридорами магистральных нефте- и газопроводов.

Зона инженерной инфраструктуры сформирована линиями электропередач напряжением 10 кВ в границах населенных пунктов и 110 – 35 кВ за границами населенных пунктов.

**Зоны с особыми условиями использования территорий**:

*Водоохранные зоны и прибрежные полосы* устанавливаются в целях защиты водных объектов; хозяйственную деятельность в которых проводить в соответствии с Водным кодексом РФ.

*Зоны санитарной охраны источников водоснабжения* устанавливаются в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны предусмотреть в соответствии со специальными нормативами и правилами.

*Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов* устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

Зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий (потенциально опасные объекты экономики, зоны возможного химического заражения, зоны затопления и др.)

*Охранные коридоры инженерных коммуникаций* устанавливаются в целях обеспечения их нормального функционирования и обеспечения безопасности населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляются в соответствии со специальными нормативами и правилами.

*Месторождения полезных ископаемых.* Виды и режим использования недвижимости и земельных участков определяются по согласованию со специально уполномоченными органами в соответствии с законодательством о недрах, государственными градостроительными нормативами и правилами, специальными нормативами.

**3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию территории муниципальном образовании «Шерьинское сельское поселение»**

**3.1.Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Пермского края и Нытвенского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Шерьинское сельское поселение» для обеспечения размещения объектов капитального строительства**

Мероприятия, затрагивающие интересы Российской Федерации и Пермского края на территории муниципального образования «Шерьинское сельское поселение» соответствующими документами территориального планирования не предусмотрены.

Схемой территориального планирования «Нытвенского муниципального района» на территории Шерьинского сельского поселения не предусмотрены .

**3.2. Мероприятия по развитию и размещению в муниципальном образовании «Шерьинское сельское поселение» объектов капитального строительства местного значения**

# 3.2.1. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Жилищный фонд Шерьинского сельского поселения составляет 33,3 тыс. м2, в том числе муниципальный – 1,03 тыс. м2. Ветхий жилой фонд составляет 0,7тыс. кв.м.

Увеличение жилищного фонда предусмотрено за счет застройки усадебного типа.

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается 1000 – 1500 м2 на один участок.

**Таблица 3.Динамика жилищного строительства.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | 2012 г. | 2017 г. | 2027 г. |
| Численность населения | тыс. чел | 2661 | 2694 | 2739 |
| Средняя жилищная обеспеченность (без учета ветхого жилья) | м2 общ.площади на чел. | 16,6 | 29,4 | 40,0 |
|  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд (без учета ветхого жилья) | тыс. м2 | 43,697 | 79,,203 | 109,560 |
| Ветхий жилой фонд | тыс. м2 | 0,7 | - | - |
| Среднегодовой объем строительства\* | тыс. м2 | - | 7,1 | 3,0 |
| Потребность в земельных участках для жилищного строительства при площади земельного участка 0,1 га | га | - | 66,6 | 42,2 |
| Потребность в земельных участках для жилищного строительства при площади земельного участка 0,15 га | га | - | 75,5 | 47,8 |

Для достижения жилищной обеспеченности к 2017 году 29,4 м2на человека для жилищного строительства при площади земельного участка 0,1 га потребуется 66,6 га, при площади земельного участка 0,15 га – 75,5 га.

Для достижения жилищной обеспеченности к 2026 году – 40,0м2 на человека для жилищного строительства при площади земельного участка 0,1 га потребуется 42,2 га, при площади земельного участка 0,15 га – 47,8 га.

Предполагается, что строительство будет вестись, в основном за счет собственных средств. До начала освоения земельных участков необходимо выполнить работы по разработке проектов планировки данных участков с проектами межевания в их составе.

В Шерьинском поселении 49 многодетных семей, для обеспечения земельными участками которых потребуется 8,3 га.

Учитывая динамику предоставления земельных участков для жилищного строительства, количество поданных заявлений о предоставлении земельных участков, потребность в земельных участках для предоставления многодетным семьям предлагается включить в границы населенных пунктов земельные участки для жилищного строительства общей площадью 286,1 га.

**Таблица 4. Параметры планируемого развития жилых зон**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Местоположение участка** | **Ориентировочная площадь (га)** | **Средняя площадь участка (га)** | **Количество домов (шт)** | **Площадь жилого фонда (кв.м)** | **Количество населения (чел)** |
| **село Шерья** | | | | | | | |
| 1 | участок №1 | | 28,0 | 0,15 | 133 | 10640 | 372 |
| 2 | участок №2 | | 1,2 | 0,15 | 6 | 480 | 17 |
| 3 | участок №3 | | 4,6 | 0,15 | 22 | 1760 | 62 |
| **село Сергино** | | | | | | | |
| 4 | участок №1 | | 120,0 | 0,15 | 705 | 56470 | 1974 |
| **деревня Шумиха** | | | | | | | |
| 5 | участок №1 | | 42 | 0,15 | 200 | 16000 | 560 |
| 6 | участок №2 | | 8,0 | 0,15 | 38 | 3040 | 106 |
| **деревня Рыбхоз** | | | | | | | |
| 7 | участок №1 | | 57 | 0,15 | 271 | 21680 | 759 |
| **деревня Косогор** | | | | | | | |
| 8 | участок №1 | | 3,0 | 0,15 | 14 | 1120 | 39 |
| **деревня Селища** | | | | | | | |
| 9 | участок №1 | | 2,0 | 0,15 | 12 | 960 | 34 |
| **деревня Ерши** | | | | | | | |
| 10 | участок №1 | | 20,3 | 0,15 | 119 | 9520 | 333 |
|  | **Итого** | | **286,1** |  | **1520** | **121600** | **4256** |

**3.2.2. Мероприятия по развитию социальной сферы**

К первоочередным мероприятиям относится:

* приведение в нормативное состояние учреждений образования на территории поселения.
* Открытие офиса врача общей практики в с. Шерья
* Проектирование и строительство ФАП в с. Сергино
* совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению;
* совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи в сельской местности на основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи;
* обеспечение учреждений первичной медико-санитарной помощи устойчивой телефонной связью;
* транспортное обеспечение службы скорой и неотложной медицинской помощи.
* капитальный ремонт структурного подразделения ДКС ШСП досуга в с. Сергино, с. Шерья, д. Шумиха, д. Числы,
* строительство клуба в д. Опалиха,
* капитальный ремонт Сергинской библиотеки
* текущий ремонт Сергинской, Дубровинской и Шерьинской библиотек.
* реконструкции существующего спортивного зала, либо строительства нового малого спортивного зала в общеобразовательной школе;
* приведение в нормативное состояние существующих плоскостных спортивных сооружений (с оборудованием площадок для игры в волейбол, баскетбол, футбол и т.п.).
* Капитальный ремонт администрации Шерьинского сельского поселения
* При разработке проектов планировки, проектировании объектов инфраструктуры, при проведении работ по благоустройству территории учитывать мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к социально-значимым объектам.

На расчетный срок Генеральным планом предусматривается:

* развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспектив развития населенных пунктов;
* повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;
* возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

**3.2.3. Мероприятия по развитию предпринимательской деятельности и сельского хозяйства**

Генеральным планом предусматривается развитие и реконструкция существующих производственных территорий для развития малых форм хозяйствования с применением в них технологий мелкотоварного производства, в том числе по организации переработки продукции, произведенной малыми формами хозяйствования – крестьянскими фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами.

Дополнительные территории для развития производственных зон не требуются.

Система программных мероприятий, направленных на агропромышленного комплекса, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования определена Комплексной Программой социально-экономического развития МО "Нытвенский муниципальный район" на 2011-2013 годы и на перспективу до 2016 года", утвержденная решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района от 27.12.2010 N 157 (ред. от 27.07.2012).

Основные мероприятия программы:

Повышение конкурентоспособности основных отраслей специализации за счет инновационного позиционирования АПК, расширения рынков сбыта, поддержки применения интенсивных факторов производства.

* Обеспечение занятости активной части сельского населения за счет развития малого предпринимательства, КФХ и другой альтернативной занятости.
* Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, включая меры по расширению доступа к кредитным ресурсам.
* Повышение уровня менеджмента и подготовки кадров для сельскохозяйственного производства.

Для развития личных подсобных хозяйств в районе необходимо предусмотреть из районного бюджета финансовые средства на следующие мероприятия:

* Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение концентрированных кормов сельскохозяйственным животным.
* Субсидирование затрат КФХ и ИП на исполнение проектов, направленных на увеличение объемов реализованной сельскохозяйственной продукции.
* Субсидирование затрат КФХ на покупку сельскохозяйственных животных и птицы.

3.2.4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры поселения

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус, автобусные маршруты обеспечивают связь поселения с городом Нытва, другими населенными пунктами Пермского края.

Показатель текущего ремонта на расчетный срок – в среднем 1,0 км. в год.

Программой социально-экономического развития Нытвенского муниципального района предусмотрен капитальный ремонт дороги ул. Центральная, в с. Шерья (2014 г.).

**Таблица 5. Первоочередные мероприятия по ремонту**

**и строительству автомобильных дорог**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование дорог,улиц | Протяженность,  м | Ширина,м | Материал покрытия | Планируемые мероприятия | |
| Ремонт,м | срок |
|  | **с.Шерья** |  |  |  |  |  |
| 1. | ул.Центральная | 960 | 6 | асфальт | 700 | 2012 |
| 2. | ул.Набережная | 980 | 6 | асфальт | - | - |
| 3. | ул.Молодежная | 520 | 4 | пгс | 500 | 2013 |
| 4. | ул.Ключевая | 490 | 4 | пгс | - | - |
| 5. | ул.Дачная | 560 | 4 | пгс | - | - |
| 6. | ул.Уральская | 880 | 4 | пгс | - | - |
| 7. | ул.Некрасова | 780 | 10 | асфальт | 700 | 2012 |
| 8. | ул.Школьная | 520 | 6 | асфальт | - | - |
| 9. | ул.Луговая | 500 | 4 | асфальт | - | - |
| 10. | ул.Дружбы | 380 | 6 | асфальт | - | - |
| 11. | ул.Мира | 580 | 6 | асфальт | - | - |
| 12. | ул.Есенина | 400 | 6 | асфальт | - | - |
| 13. | ул.Полевая | 480 | 6 | пгс | 400 | 2013 |
| 14. | ул.Садовая | 740 | 6 | асфальт,пгс | - | - |
| 15. | ул.Замельничная | 220 | 4 | грунтовая | 200 | 2015 |
| 16. | ул.Заречная | 300 | 4 | грунтовая | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | **д.Рыбхоз** | 300 | 5 | пгс | - | - |
| 18. | **д.Усть-Шерья** | 600 | 4 | пгс | - | - |
| 19. | **д.Опалиха** | 1960 | 5 | пгс | - | - |
| 20. | **д.Косогор** | 560 | 4 | грунтовая | - | - |
| 21. | **д.Залог** | 840 | 5 | пгс | 500 | 2014 |
| 22. | **д.Городничата** | 560 | 5 | пгс | 300 | 2014 |
| 23. | **д.Числы** | 1100 | 5 | грунтовая,пгс | - | - |
| 24. | **д.Зуи** | 700 | 5 | грунтовая | - | - |
| 25. | **д.Верхние-Даньки** | 720 | 4 | грунтовая | - | - |
| 26. | **д.Селища** | 1120 | 4 | грунтовая | - | - |
| 27. | **д.Дубровино** | 980 | 6 | грунтовая | - | - |
| 28. | **д.Туманы** | 940 | 6 | грунтовая | - | - |
| 29. | **д.Бабуши** |  |  |  |  |  |
| 30. | ул.Заречная | 600 | 4 | грунтовая | - | - |
| 31. | ул.Зеленая | 300 | 4 | грунтовая |  |  |
|  | **д.Шумиха** |  |  |  |  |  |
| 32. | ул.Центральная | 1120 | 6 | Грунтовая,пгс | 1000 | 2012 |
| 33. | ул.Молодежная | 600 | 6 | грунтовая | - | - |
| 34. | ул.школьная | 450 | 6 | грунтовая | - | - |
| 35. | ул.Советская | 1000 | 8 | асфальт | - | - |
| 36. | ул.Садовая | 800 | 6 | грунтовая | - | - |
| 37. | ул.Полевая | 530 | 6 | грунтовая | 500 | 2013 |
|  | **с.Сергино** |  |  |  |  |  |
| 38. | ул.Центральная | 1100 | 6 | пгс | 500 | 2015 |
| 39. | ул.Школьная | 980 | 6 | пгс | - | - |
| 40. | ул.Полевая | 800 | 6 | плиты,пгс | - | - |
| 41. | ул.1-я Полевая | 320 | 4 | грунтовая | - | - |
| 42. | ул.2-я Полевая | 300 | 4 | грунтовая | - | - |
| 43. | ул.3-я Полевая | 280 | 4 | грунтовая | - | - |
| 44. | ул.Перспективы | 940 | 4 | грунтовая | - | - |
|  | **д.Ерши** |  |  |  |  |  |
| 45. | ул.Молодежная | 1200 | 6 | асфальт | - | - |
| 46. | ул.Луговая | 300 | 6 | асфальт | - | - |
| 47. | ул.Заречная | 980 | 6 | асфальт | - | - |
| 48. | ул.Лесная | 460 | 4 | грунтовая | - | - |
|  | д.Якимово |  |  |  |  |  |
| 49. | ул.Дачная | 200 | 6 | пгс | - | - |
| 50. | ул.Береговая | 200 | 6 | пгс | - | - |

Для соблюдения нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического обслуживания автомобильного транспорта зарезервировать земельный участок для размещения станции технического обслуживания.

**3.2.5. Мероприятия по развитию и реконструкции инфраструктуры, инженерной подготовки территории**

*Водоснабжение*. Генеральным планом предусматривается обеспечение 100% жилой застройки централизованным водоснабжением в с.Шерья, с. Сергино, д. Шумиха, д. Числы, д. Ерши, д. Рыбхоз.

**Таблица 6. Мероприятия по развитию системы**

**водоснабжения Шерьинского сельского поселения.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ориентировочные сроки** |
|  | | |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения, с. Сергино, 3,0 км с заменой водонапорной башни | ПИР – 2011  СМР -2012 |
| 2 | Реконструкция скважины в с. Шерья | ПИР – 2015  СМР - 2015 |
| 3 | Строительство водопровода по ул. «Новой» с. Шерья (выше ул. Некрасова)- 1 км. | ПИР – 2014  СМР - 2015 |

На расчетный срок:

* строительство новых сетей водоснабжения в населенных пунктах;
* проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения;
* обустройство новых артезианских скважин в поселении;
* организация зон санитарной охраны артезианских скважин.

*Водоочистка.* Для снижения антропогенного воздействия на водные объекты рекомендуется провести следующие мероприятия:

* организовать систему водоочистки всего жилищного фонда поселения;
* внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принципы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически потребляемого объема воды на основании данных водосчётчиков);
* организовать размещение и временное хранение отходов производства и потребления для исключения попадания токсичного фильтрата в поверхностные и подземные сточные воды.

Первоочередные мероприятия:

* строительство канализационных сетей на ул. «Новой» с. Шерья (выше ул. Некрасова)- 1 км.

.

*Энерго- и теплоснабжение*.

На расчетный срок теплоснабжение потребителей сельского поселения предполагается индивидуальным, от индивидуальных газовых котлов или котлов, работающих на других видах топлива.

На расчетный срок предусмотрено обустройство сети наружного освещения на территории существующей и перспективной застройки всех населенных пунктов сельского поселения.

На расчетный срок в населенных пунктах сельского поселения, а также на территориях за границами населенных пунктов необходима реконструкция и строительство новых линий электропередач, замена и установка новых ТП по поселению.

*Газоснабжение*

**Таблица 7. Мероприятия по развитию системы газоснабжения.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование** | **Ориентировочные сроки** | |
| **1** | Распределительные сети газопровода в с. Шерья | СМР 2011 - 2013 |
| **2** | Газификация, д. Шумиха, 7 км – газопровод нзкого давления, 4,5 км – газопровод высокого давления | ПИР 2011  СМР 2012 - 2013 |
| **3** | Газификация, д. Ч ислы, 2,0 км – газопровод низкого давления | ПИР 2012  СМР 2013 |

*Связь.*Основным направлением развития сетей фиксированной связи является путь модернизации с постепенным переходом от традиционных технологий к формированию широкополосных абонентских сетей доступа.

Территория поселения покрыта объектами почтовой связи.

Первоочередные мероприятия

* Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;
* Увеличение емкости телефонной сети общего пользования района для удовлетворения всех заявок на установку телефонов;
* Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.
* Увеличение количества пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи района;
* Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

Мероприятия на расчётный срок:

Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи, включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

**Инженерная подготовка территории**

Мероприятия по благоустройству оврагов и береговой полосы водных объектов в границах населенных пунктов:

- подсыпка территории до не затапливаемой отметки пониженных

прибрежных территорий;

- уполаживание откосов с заложением 1:3 и креплением их одерновкой.

Мероприятия по организации и очистке поверхностного стока планируются в с. Шерья, с. Сергино, д. Шумиха, д. Ерши.

На территориях индивидуальной застройки, в рекреационных зонах проектируется система открытых водотоков с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Канавы трапецеидального сечения шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6 м и заложением откосов 1:2.

Трассировку водосточной сети предлагается проводить по принципу объединения выпусков ливневых стоков транзитными коллекторами. В местах подключения к транзитным коллекторам проектируемых водостоков предполагается оборудование регулярных ливнеспусков с возможностью их полного опорожнения и очистка от осадка.

Согласно требованиям, предъявляемым к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации. В соответствии со СНиП 2.04.03- 85, очистке должно подвергаться не менее 70% поверхностного стока.

В качестве сооружений очистки дождевых и талых стоков для населенных пунктов проектом намечается устройство открытых очистных сооружений дождевой канализации. В соответствии со СНиП 2.04.03-85 в виде прудов-отстойников, оборудованных устройствами для задержания основной массы взвешенных веществ. Пруды отстойники служат также в качестве регулирующих емкостей, отделяющих загрязненную часть стока

Первоочередные мероприятия

Очистка пруда в с. Шерья (ПИР – 2015)

Ремонт плотины пруда с. Шерья (2013)

Ремонт гидротехнических сооружений пруда в с. Сергино (2013)

Ремонт гидротехнических сооружений пруда в с. Шерья (2015)

Обеспечить постановку на учет пруда в качестве бесхозяйного имущества с последующим принятием в муниципальную собственность

Ограничить использование земельных участков, расположенных в зонах возможного затопления при прохождении половодий и в случае аварий на ГТС.

*Мероприятия по санитарной очистки территории*

В целях обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации Проектом генерального плана рекомендуется следующие мероприятия:

* Разработка схемы обращения с отходами на территории Шерьинского сельского поселения;
* Принятие положения «Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Шерьинского сельского поселения ;
* Организация специализированных площадок для контейнеров с раздельным сбором и хранением бытовых отходов;
* Организация специализированных площадок для сбора крупногабаритного мусора;
* Организация размещения достаточного количества урн для мусора
* Организация дворовых помойниц****, в неканализованном жилищном фонде;
* Организация механизированной мойки, поливки подметания проезжей части улиц и площадей, а также тротуаров в теплое время года;
* Организация уборки и вывоза, в зимний период, снежного покрова с тротуаров и дорожных покрытий на специализированную площадку;
* Предотвращение возникновения несанкционированных свалок.

**3.2.6. Мероприятия по охране объектов культурного наследия**

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного наследия предусмотрено проведение следующих мероприятий на первую очередь:

* инициировать разработку и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия;
* обозначить в Правилах землепользования и застройки режим использования, ограничивающий хозяйственную деятельность в границах данных участков;
* инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, расположенные за границами населенных пунктов, в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия;

На расчетный срок предусмотрены:

* инициировать разработку мероприятий по актуализации информационных ресурсов, содержащих сведения об объектах культурного наследия;
* обеспечение контроля за соблюдением установленного режима использования земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия.
* включение в проекты проведения работ, связанных с земельными участками на которых расположены объекты культурного наследия, раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия и согласование проектов с органом охраны культурного наследия.
* информирование землепользователей о наличии объектов культурного наследия на земельных участках.
* согласование проектов нормативно-правовых актов по предоставлению земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, государственной инспекцией по охране культурного наследия Пермского края.

**3.2.7. Мероприятия по охране окружающей среды**

Для снижения воздействия на атмосферный воздух Шерьинского сельского поселения предусмотрены первоочередные мероприятия по охране окружающей среды:

* рекультивировать несанкционированные локальные места размещения бытовых отходов;
* разработать мероприятия по предупреждению попадания жилой застройки в границы санитарно-защитных зон свалок ТБО, свалок, скотомогильников.
* организовать защиту водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоёмов.

Мероприятия на **расчетный срок**:

* разработка для всех стационарных и передвижных источников нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для соблюдения нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК);
* газификация индивидуальной жилой застройки;
* проектирование энергоснабжения за счет использования газового топлива;
* совершенствование и развития системы озеленения;
* оптимизация дорожного движения, перевод автотранспортных средств органов местного самоуправления на малотоксичные виды топлива (газ), использования неэтилированного бензина для снижения концентрации в атмосфере соединений свинца;
* оснащения автотранспортных средств органов местного самоуправления средствами дожигания отходящих выхлопных газов.
* обеспечить проведение эпизоотолого-эпидемиологического мониторинга, проведение санитарно-химических, паразитологических и микробиологических исследований проб почвы, отобранных по периметру границы скотомогильников, в санитарно-защитной зоне которых находятся жилые дома в целях сокращения санитарно-защитных зон скотомогильников;
* проведение санитарно-гигиенической рекультивации скотомогильников

**3.2.8. Мероприятия по предотвращению ситуаций природного и техногенного характера.**

Для предотвращения ЧС, вызванных природными и климатическими факторами необходимо выполнение следующих мероприятий на расчетный срок:

* организовать защиту автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);
* своевременно проводить снегоуборку и подсыпку смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;
* своевременно проводить подготовку инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;
* организовать применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;
* организовать оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

На расчетный срок для предотвращения лесных пожаров должны реализовываться мероприятия:

* организовать контроль над работой лесопожарных служб;
* разработать план мероприятий по введению ограничения посещения отдельных участков леса;
* запретить разведение костров в лесу в пожароопасный период;
* организовать контроль за соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках;
* не допускать использования огневых способов очистки лесов и парков;
* не допускать устройство свалок на территории лесных массивов
* организовать контроль за соблюдением противопожарной безопасности на территориях садоводческих и дачных объединений на территории поселения.

Для создания устойчивой системы жизнеобеспечения населения, необходимо выполнение ряда инженерно-технических мероприятий на расчетный срок:

- заменить изношенные коммунально-энергетических сети;

- реконструировать трансформаторные подстанции, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- организовать сплошные ограждения зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- разработать проект перевода воздушных линий электропередач на кабельные;

- разработать проект закольцовки электрораспределительных сетей 10 и 6 кВ.

Провести инвентаризацию ГТС, расположенных на территории поселения, установить собственников, определить необходимость капитального и текущего ремонта.

Проектом рекомендуется организация резервных источников водоснабжения на территориях, прилегающих к объектам транспортировки и хранения газа. Они должны обеспечивать 3х часовой запас воды и отвечать требованиям СНиП 2.04.02-84

Необходимо оборудовать дополнительные подъезды к естественным водоемам (пирсы) для заправки пожарных машин в любое время года.

**4. Состав картографических материалов**

* Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Шерьинское сельское поселение. Схема современного использования территории. М 1:25000;
* Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Шерьинское сельское поселение. Схема функционального зонирования территории. М 1:25000;
* Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Шерьинское сельское поселение. Схема ограничений. Схема комплексной оценки территории. М 1:25000;
* Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Шерьинское сельское поселение, село Шерья. Генеральный план. М 1:2000.